ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ (АТТЕСТАЦИИ) В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Б.2.10 Нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа

Нормативные документы 
- приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2017 N 515 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" ;

- приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. N 485 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" ;

1 	В 	23 	Г 	45 	Г 	67 	В 	89 	А 	
2 	А 	24 	А 	46 	Г 	68 	А 	90 	В 	
3 	А 	25 	Б 	47 	Б 	69 	А 	91 	В 	
4 	Б 	26 	В 	48 	А 	70 	Б 	92 	Б 	
5 	Г 	27 	Г 	49 	В 	71 	А 	93 	В 	
6 	А 	28 	Б 	50 	Б 	72 	Г 	94 	А 	
7 	Б 	29 	В 	51 	В 	73 	Г 	95 	В 	
8 	Г 	30 	Б 	52 	А 	74 	А 	96 	А 	
9 	Б 	31 	Б 	53 	А 	75 	Б 	97 	А 	
10 	Б 	32 	Б 	54 	В 	76 	А 	98 	Г 	
11 	Г 	33 	В 	55 	А 	77 	Г 	99 	А 	
12 	Б 	34 	В 	56 	В 	78 	Г 	100 	А 	
13 	Г 	35 	А 	57 	Г 	79 	Б 	101 	В 	
14 	В 	36 	А 	58 	Г 	80 	А 	102 	А 	
15 	А 	37 	Б 	59 	Г 	81 	В 	103 	А 	
16 	А 	38 	В 	60 	В 	82 	А 	104 	А 	
17 	А 	39 	Б 	61 	Б 	83 	Г 	105 	В 	
18 	Г 	40 	А 	62 	А 	84 	А 	106 	В 	
19 	Б 	41 	Г 	63 	В 	85 	Б 	107 	Б 	
20 	А 	42 	В 	64 	Г 	86 	Б 	108 	Г 	
21 	Б 	43 	В 	65 	А 	87 	В 			
22 	Б 	44 	Б 	66 	А 	88 	А 			

1. На какой из перечисленных трубопроводов не распространяется действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов"?

А) Газопровод для транспортирования газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе добычи нефтяных и газонефтяных месторождений.

Б) Газопровод для транспортирования газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе добычи.

В) Газопровод для магистрального транспорта. 
(п.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Г) Газопровод для транспортирования газа от центрального пункта сбора до сооружения магистрального транспорта газа.

2. На какой из перечисленных трубопроводов не распространяется действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов"?

А) Нефтепровод для транспортирования продуктов с температурой выше 100 °C. 
(п.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Нефтепровод для транспортирования товарной нефти от центрального пункта сбора до сооружения магистрального транспорта.

В) Нефтепровод для транспортирования газонасыщенной безводной нефти от дожимной насосной станции до центрального пункта сбора.

Г) Расположенные на кустовых площадках скважин выкидные трубопроводы от нефтяных скважин для транспортирования продуктов скважин до замерных установок.

3. На какой из перечисленных трубопроводов распространяется действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов"?

А) Газосборный коллектор от обвязки газовых скважин. 
(п.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Морской газопровод.

В) Задавочную линию.

Г) Линию сброса на факел.

4. На какой из перечисленных трубопроводов распространяется действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов"?

А) Внутриплощадочный деэмульгаторопровод от блоков подачи химреагентов.

Б) Деэмульгаторопровод для подачи деэмульгатора к объектам дожимных насосных станций. 
(подп."а" п.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Трубопровод сточных вод давлением 8 МПа для подачи воды в скважины для закачки в поглощающие пласты.

Г) На все приведенные трубопроводы не распространяется действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов".

5. Какое из перечисленных требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" к проведению сварочно-монтажных работ при капитальном ремонте внутрипромысловых трубопроводов указано неверно?

А) Для проведения работ должны привлекаться организации, имеющие право (аттестованные) на выполнение указанных работ.

Б) Технология проведения сварочных работ, сварочные материалы и сварочное оборудование должны быть согласованы с заказчиком.

В) Технология проведения сварочных работ, сварочные материалы и сварочное оборудование должны быть аттестованы.

Г) Все приведенные требования указаны верно. 
(п.34 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

6. Кого должны известить производители работ при реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте внутрипромысловых трубопроводов на территории населенного пункта о начале и сроках проведения этих работ?

А) Орган местного самоуправления. 
(п.39 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Территориальный орган Ростехнадзора.

В) Территориальный орган Ростехнадзора и орган местного самоуправления.

Г) Территориальный орган Ростехнадзора, территориальный орган МЧС и орган местного самоуправления.

7. В каком из перечисленных случаев по завершении капитального ремонта внутрипромысловые трубопроводы не подлежат испытаниям на прочность и герметичность?

А) Если невозможно обеспечить необходимое количество испытательной среды для проведения испытаний и замене испытаний неразрушающим контролем.

Б) Если капитальный ремонт не связан с заменой участков внутрипромыслового трубопровода и документацией на проведение ремонтных работ не установлена обязательность испытаний. 
(п.40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) По завершении капитального ремонта внутрипромыслового трубопровода они обязательно подлежат испытаниям на прочность и герметичность.

Г) Если проводился капитальный ремонт внутрипромыслового трубопровода IV категории.

8. В каком из перечисленных случаев допускается использование газообразных рабочих сред в качестве испытательных при проведении пневматических испытаний внутрипромысловых трубопроводов?

А) Использование газообразных рабочих сред в качестве испытательных запрещается.

Б) При отрицательных температурах окружающей среды во время проведения испытаний.

В) При невозможности обеспечить необходимое количество испытательной среды для проведения пневматических испытаний.

Г) Если это использование обосновано в документации на проведение испытаний. 
(абз.2 п.41 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

9. Каким из перечисленных значений пробного давления допускается проведение испытаний внутрипромысловых трубопроводов (далее - ВПТ) на прочность и герметичность газообразными средами?

А) Проведение испытаний внутрипромыслового трубопровода на прочность и герметичность газообразными средами не допускается.

Б) 110 кгс/см. 
(п.42 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) 12 МПа.     

Комментарий эксперта: между тем п.42 ФНП  сформулирован следующим образом: "при отрицательных температурах окружающей среды или невозможности обеспечить необходимое количество испытательной среды для проведения гидравлических испытаний допускается проведение испытаний ВПТ на прочность и герметичность газообразными средами, давлением, не превышающим 11 МПа. Метод проведения испытания должен быть обоснован проектной документацией (документацией)". Ответ "Б" следует считать правильным, так как между нормой и ответом существует лишь разница в единицах измерения. 
                 
10. Какое из перечисленных требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" указано неверно?

А) По завершении капитального ремонта, испытания на прочность и проверки на герметичность ВПТ должно быть осуществлено комплексное опробование.

Б) Проведенное в течение 72 часов заполнение ВПТ транспортируемой средой и его работа считаются комплексным опробованием. 
(п.43 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 ) 
                      
В) Заполнение и комплексное опробование должно проводиться в соответствии с планом мероприятий, установленным проектной документацией.

Г) Все требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" указаны верно.

11. В соответствии с какой документацией проводится ввод в эксплуатацию вновь построенных внутрипромысловых трубопроводов?

А) В соответствии с исполнительно-технической документацией исполнителя строительных работ.

Б) В соответствии с Типовой инструкцией по вводу в эксплуатацию вновь построенных внутрипромысловых трубопроводов.

В) В соответствии с протоколом проведения проверки готовности внутрипромысловых трубопроводов к вводу в эксплуатацию.

Г) В соответствии с проектной документацией. 
(п.46 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

12. Какой организацией оформляются документы, удостоверяющие соответствие выполнения строительно-монтажных работ проектной документации, при приеме в эксплуатацию вновь построенного внутрипромыслового трубопровода?

А) Совместно эксплуатирующей организацией и организацией - исполнителем строительно-монтажных работ.

Б) Организацией - исполнителем строительно-монтажных работ. 
(п.47 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Экспертной организацией.

Г) Организацией - разработчиком проектной документации.

13. В каком из перечисленных случаев при сдаче-приемке ВПТ исполнитель работ представляет заказчику исполнительно-техническую документацию?

А) Требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" не предусмотрена передача заказчику исполнительно-технической документации.

Б) При сдаче-приемке вновь построенного ВПТ.

В) При сдаче-приемке участка ВПТ, замененного при реконструкции ВПТ.

Г) При сдаче-приемке вновь построенного ВПТ, а также замененного участка ВПТ. 
(п.48 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

14. Что необходимо предпринять эксплуатирующей организациии при вводе в эксплуатацию вновь построенного ВПТ, трасса которого проходит в одном техническом коридоре с другими коммуникациями?

А) Разработать совместно с владельцами других коммуникаций и сооружений технического коридора дополнения к проектной документации на эксплуатацию опасного производственного объекта.

Б) Уведомить территориальный орган Ростехнадзора и владельцев коммуникаций и сооружений технического коридора о вводе в эксплуатацию вновь построенного ВПТ с предоставлением им проектной и эксплуатационной документации на данный ВПТ.

В) Разработать совместно с владельцами других коммуникаций и сооружений технического коридора положение (инструкцию) об условиях совместной эксплуатации линейных сооружений. 
(п.49 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Г) Все приведенные ответы являются правильными.

15. Кем определяются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ремонтных работ?

А) Руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта совместно с непосредственным руководителем работ подрядной организации. 
(п.4.2.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Руководителем эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту, совместно с руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта.

В) Непосредственным руководителем работ подрядной организации по согласованию с руководителем эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту.

16. При соблюдении какого требования выдается наряд-допуск на проведение ремонтных работ?

А) После оформления акта сдачи-приемки объекта в ремонт. 
(абз.2 п.4.2.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) После выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

В) После проверки выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

17. Каким образом объект, ремонт которого закончен, принимается в эксплуатацию?

А) По акту сдачи-приемки в эксплуатации. 
(п.4.7.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) После закрытия наряда-допуска.

В) На основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

Г) Совместным приказом руководителей эксплуатирующей и подрядной организаций.

18. Что из перечисленного включает в себя техническое обслуживание внутрипромысловых трубопроводов?

А) Наблюдение за состоянием трассы внутрипромысловых трубопроводов, элементов трубопроводов и их деталей, находящихся на поверхности земли.

Б) Обслуживание технических устройств и средств электрохимической защиты внутрипромысловых трубопроводов.

В) Обследование переходов через естественные и искусственные преграды.

Г) Все перечисленное. 
(п.54 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

19. Какое из приведенных требований к осмотру трассы внутрипромысловых трубопроводов указано неверно?

А) Периодичность осмотра трассы внутрипромысловых трубопроводов должна определяться эксплуатирующей организацией.

Б) В паводковый период периодичность осмотра трассы внутрипромысловых трубопроводов уменьшается. 
(п.57 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Осмотр трассы внутрипромысловых трубопроводов может осуществляться путем постоянного видеоконтроля.

Г) Все приведенные требования указаны верно.

20. Где и кем должны фиксироваться результаты осмотра внутрипромысловых трубопроводов?

А) В журнале осмотра лицом, осуществившим осмотр. 
(п.64 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) В паспорте внутрипромысловых трубопроводов лицом, осуществившим осмотр.

В) В журнале осмотра, а также в паспорте внутрипромысловых трубопроводов лицом, осуществившим осмотр.

Г) В журнале осмотра лицом, осуществившим осмотр, а в паспорте внутрипромысловых трубопроводов - ответственным должностным лицом.

21. В каком из перечисленных случаев необходимо провести внеочередной осмотр внутрипромысловых трубопроводов?

А) Внеочередные осмотры внутрипромысловых трубопроводов не проводятся.

Б) В случае изменения схемы транспортировки. 
(п.65 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации.

Г) При нарушении фактической глубины заложения внутрипромысловых трубопроводов.

22. Какое из перечисленных требований по обслуживанию арматуры внутрипромысловых трубопроводов должно выполняться?

А) На запорной арматуре внутрипромысловых трубопроводов, кроме арматуры, имеющей редуктор, должны быть указатели, показывающие направление их вращения: "Открыто", "Закрыто".

Б) Открывать и закрывать запорную арматуру разрешается по распоряжению ответственного лица с фиксацией в журнале осмотров или вахтенном журнале. 
(абз.2 п.76 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Операции по управлению запорной арматурой и ее техническому обслуживанию должны проводиться в соответствии с требованиями технологического регламента, утвержденного руководителем эксплуатирующей организации.

Г) Должны выполняться все перечисленные требования по обслуживанию арматуры внутрипромысловых трубопроводов.

23. Каким документом устанавливается периодичность технического обслуживания средств электрохимической защиты внутрипромысловых трубопроводов?

А) Проектной документацией (документацией) на внутрипромысловые трубопроводы.

Б) Технологическим регламентом по эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов.

В) Инструкцией по эксплуатации завода - изготовителя оборудования электрохимической защиты внутрипромысловых трубопроводов.

Г) Графиками, утверждаемыми техническим руководителем эксплуатирующей организации. 
(п.79 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

24. Какие работы, кроме работ, выполняемых при техническом осмотре, должны быть выполнены при проверке эффективности работы установок электрохимической защиты внутрипромысловых трубопроводов?

А) Измерение потенциалов на защищаемом внутрипромысловом трубопроводе в опорных точках (на границах зоны защиты) и в точках, расположенных по трассе внутрипромысловых трубопроводов, установленных в проектной и технологической документации. 
(п.81 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Измерение напряжения, величины тока на выходе преобразователя, потенциала на защищаемом внутрипромысловом трубопроводе в точке подключения при включенной и отключенной установке электрохимической защиты.

В) Измерение потенциала протектора относительно земли при отключенном протекторе, а также измерение величины тока в цепи "протектор - защищаемое сооружение".

25. Куда должны быть занесены результаты контроля электрохимической защиты (далее - ЭХЗ)?

А) В паспорт установки ЭХЗ с указанием минимально допустимого потенциала.

Б) В журнал контроля ЭХЗ с указанием минимально допустимого потенциала. 
(п.83 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) В журнал осмотра ВПТ и оборудования с указанием даты следующего контроля.

Г) В вахтенный журнал по эксплуатации ВПТ с указанием максимально допустимого потенциала.

26. Какой из перечисленных вариантов обозначения трассы внутрипромыслового трубопровода на местности отвечает требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов"?

А) Трасса внутрипромыслового трубопровода на местности обозначается щитовыми указателями, устанавливаемыми на высоте 2,5 м от поверхности земли в пределах прямой видимости через каждые 700 м, а также на углах поворота и пересечениях с другими внутрипромысловыми трубопроводами и коммуникациями. Щит-указатель устанавливается на оси подземного внутрипромыслового трубопровода.

Б) Трасса внутрипромыслового трубопровода на местности обозначается щитовыми указателями, устанавливаемыми на высоте 1,75 м от поверхности земли в пределах прямой видимости через 1200 м, а также на углах поворота и пересечениях с другими внутрипромысловыми трубопроводами и коммуникациями. Щит-указатель устанавливается в 1 м от оси подземного внутрипромыслового трубопровода.

В) Трасса внутрипромыслового трубопровода на местности должна обозначаться щитовыми указателями, устанавливаемыми на высоте 2 м от поверхности земли в пределах прямой видимости через 1000 м, а также на углах поворота и пересечениях с другими внутрипромысловыми трубопроводами и коммуникациями. Щит-указатель устанавливается в 1 м от оси подземного внутрипромыслового трубопровода. 
(п.84 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 ) 
            
Комментарий эксперта: между тем п.84 ФНП  сформулирован следующим образом "трасса ВПТ на местности должна обозначаться щитовыми указателями, устанавливаемыми на высоте 1,5-2 м от поверхности земли в пределах прямой видимости через 500-1000 м, а также на углах поворота и пересечениях с другими ВПТ и коммуникациями. Щит-указатель устанавливается в 1 метре от оси подземного ВПТ или на его оси". Из всех предложенных вариантов ответа вариант "В" соотносится с нормой больше всего. 
27. Какие сведения должны быть приведены на щите-указателе при обозначении трассы внутрипромыслового трубопровода на местности?

А) Дата последней ревизии внутрипромыслового трубопровода.

Б) Протяженность трассы внутрипромыслового трубопровода.

В) Диаметр и толщина стенки внутрипромыслового трубопровода.

Г) Местоположение оси внутрипромыслового трубопровода от основания знака. 
(абз.3 п.85 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

28. Какие сведения не приводятся на щите-указателе при обозначении трассы внутрипромыслового трубопровода на местности?

А) Охранная зона ВПТ.

Б) Технологические показатели перекачиваемого агента (давление и температура). 
(п.85 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов",  утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Привязка знака на трассе (километр или пикет трассы).

Г) Назначение, наименование ВПТ.

29. Каков максимальный промежуток времени между периодическими ревизиями внутрипромысловых трубопроводов?

А) 1 год.

Б) 4 года.

В) 8 лет. 
(п.88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Г) 10 лет.

30. Когда следует проводить первую ревизию вновь введенных в эксплуатацию внутрипромысловых трубопроводов?

А) Когда скорость эрозионно-коррозионных процессов превысит значение 0,1 мм/год.

Б) Не позднее чем через 1 год после начала эксплуатации ВПТ. 
(п.89 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Не позднее чем через 2 года после начала эксплуатации ВПТ.

Г) Не ранее чем через 1 год после начала эксплуатации ВПТ.

31. С какой периодичностью эксплуатирующая организация обязана формировать графики выполнения работ по ревизии внутрипромысловых трубопроводов?

А) Ежеквартально.

Б) Ежегодно. 
(п.90 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Один раз в два года.

Г) Один раз в четыре года.

Д) Один раз в восемь лет.

32. Какое из перечисленных требований должно выполняться для определения мест проведения неразрушающего контроля при ревизии внутрипромысловых трубопроводов?

А) Для внутрипромысловых трубопроводов с протяженностью 500 м и более выбирается один участок на каждый километр трассы внутрипромысловых трубопроводов.

Б) Для внутрипромысловых трубопроводов с протяженностью менее 500 м производится не менее 2 шурфов на объект. 
(бз.4 п.91 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) На временно неработающих участках при ревизии внутрипромысловых трубопроводов неразрушающий контроль не проводится.

Г) Все приведенные требования указаны неверно и не должны выполняться.

33. Каким образом при ревизии ВПТ осуществляется контроль толщины стенки в случае, если ВПТ имеет заводскую изоляцию?

А) Если изоляционный слой не имеет видимых повреждений, то при ревизии ВПТ контроль толщины стенки не проводится.

Б) Контроль толщины стенки при ревизии ВПТ проводится путем частичного снятия слоя заводской изоляции.

В) Контроль толщины стенки осуществляется приборами, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции. 
(абз.10 п.91 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

34. Как оформляются результаты ревизии внутрипромысловых трубопроводов?

А) Результаты оформляются совместным протоколом эксплуатирующей организации и подрядной организации, проводившей ревизию внутрипромысловых трубопроводов.

Б) Результаты оформляются техническим отчетом подрядной организации, проводившей ревизию внутрипромысловых трубопроводов, технический отчет прикладывается к паспорту внутрипромысловых трубопроводов.

В) Результаты оформляются в акте ревизии с соответствующей записью в паспорте внутрипромысловых трубопроводов. 
(п.93 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

35. Какие меры необходимо предпринять эксплуатирующей организации, если при ревизии ВПТ будут обнаружены опасные дефекты, которые приводят к разгерметизации ВПТ?

А) Эксплуатирующая организация должна незамедлительно принять меры по устранению обнаруженных дефектов. 
(п.94 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Эксплуатирующая организация должна незамедлительно прекратить эксплуатацию ВПТ.

В) Устранение выявленных дефектов осуществляется в соответствии с мероприятиями, утверждаемыми техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Г) До проведения капитального ремонта или диагностики участка ВПТ, на котором обнаружены дефекты, его эксплуатация осуществляется при пониженном давлении.

36. Кем проводится ревизия внутрипромысловых трубопроводов?

А) Специалистами эксплуатирующей или подрядной организацией с привлечением аттестованной лаборатории неразрушающего контроля. 
(п.96 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Специалистами организации, имеющей лицензию на право проведения экспертизы промышленной безопасности.

В) Специалистами специализированной организации, располагающей аттестованной лабораторией неразрушающего контроля.

37. Какое из перечисленных требований к внутритрубной диагностике ВПТ является неверным?

А) Внутритрубная диагностика проводится при условии технической возможности, определенной проектной документацией (документацией).

Б) При проведении внутритрубной диагностики ультразвуковая толщинометрия не проводится. 
(п.97 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Запасовка, пуск, прием и извлечение внутритрубных снарядов должны проводиться под контролем ответственного лица эксплуатирующей организации, назначаемого приказом.

Г) Все перечисленные требования указаны верно.

38. Когда следует проводить нивелировку и измерения деформации свайных опор надземных участков внутрипромысловых трубопроводов при их эксплуатации?

А) Только на этапе строительства.

Б) В сроки, установленные проектной документацией (документацией), но не реже одного раза в два года.

В) До достижения условной стабилизации деформаций, установленной проектной документацией (документацией). 
(абз.2 п.100 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов",  утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

39. С какой периодичностью проводится обследование переходов через водные преграды?

А) Ежеквартально.

Б) Ежегодно. 
(п.104 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Не реже одного раза в четыре года.

Г) Сроки устанавливаются документацией эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных внутрипромысловых трубопроводов.

40. С какой периодичностью должна проводиться разбивка промерных створов на подводных переходах через судоходные и несудоходные реки шириной зеркала воды в межень 25 м и более?

А) Не менее одного раза в 4 года. 
(п.107 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Для таких переходов проведение разбивки промерных створов не проводится.

В) Не менее одного раза в 8 лет.

Г) Каждый раз после аномальных паводков.

41. С какой периодичностью должна проводиться проверка состояния балластировки и изоляции на размытых участках внутрипромыслового трубопровода на подводных переходах через судоходные и несудоходные реки шириной зеркала воды в межень 25 м и более?

А) Требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" не регламентируется.

Б) Каждый раз при обнаружении нарушения расположения балластировочных грузов.

В) При обнаружении оголенных участков, но не реже одного раза в год.

Г) Не менее одного раза в 4 года. 
(п.107 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

42. Для какого из перечисленных условий состояние перехода внутрипромыслового трубопровода считается исправным?

А) Наличие вибрации ВПТ под воздействием течения.

Б) Нарушение расположения балластных грузов.

В) Понижение отметок дна в зоне перехода на 0,3 м. 
(п.108 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Г) Для всех перечисленных условий состояние перехода ВПТ не считается исправным.

43. С какой периодичностью проводится обследование переходов через железные и автомобильные дороги общего пользования?

А) Обследование переходов через железные дороги - ежегодно, а через автомобильные дороги - один раз в два года.

Б) Обследование переходов через железные и автомобильные дороги общего пользования проводится в составе общих работ по ревизии.

В) Обследование переходов через железные дороги и через автомобильные дороги проводится ежегодно. 
(п.110 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

44. С какой периодичностью проводится обследование переходов через железные и автомобильные дороги общего пользования для внутрипромысловых трубопроводов, проложенных методом наклонно-направленного бурения?

А) Обследование переходов через железные дороги - ежегодно, а через автомобильные дороги - один раз в два года.

Б) Обследование переходов через железные и автомобильные дороги общего пользования проводится в составе общих работ по ревизии. 
(п.111 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Обследование переходов через железные дороги и через автомобильные дороги проводится ежегодно.

45. В каком из перечисленных случаев испытания участка внутрипромысловых трубопроводов на прочность и проверка на герметичность не проводятся?

А) После замены участка внутрипромысловых трубопроводов при капитальном ремонте на трубы, которые прошли испытания на прочность и проверку на герметичность на заводе-изготовителе.

Б) Испытания на прочность и проверка на герметичность участков внутрипромысловых трубопроводов проводятся всегда.

В) Если толщина стенки участка внутрипромысловых трубопроводов уменьшилась, но не достигла критической величины, определяемой в соответствии с расчетом критической толщины стенки и деталей внутрипромысловых трубопроводов.

Г) Если на участке проводились работы по внутритрубной диагностике. 
(п.119 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

46. В каком из перечисленных случаях внутрипромысловый трубопровод не считается выдержавшим испытание на прочность?

А) Если за время испытаний труба разрушилась.

Б) Если за время испытаний были обнаружены утечки среды, которой проводятся испытания.

В) Если за время выдержки под давлением значение пробного давления снизилось более чем на 10%.

Г) Во всех перечисленных случаях ВПТ не считается выдержавшим испытание на прочность. 
(п.120 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

47. Какие из перечисленных данных фиксируются в акте испытаний при проведении испытаний внутрипромыслового трубопровода?

А) Информация об устранении выявленных при испытаниях повреждений ВПТ.

Б) Характер каждого выявленного при испытаниях дефекта или повреждения ВПТ, а также работы по их устранению. 
(п.122 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 ) 
            
В) Результаты испытания ВПТ. 
            
Г) Все перечисленные данные фиксируются только в паспорте ВПТ.

48. При каком условии допускается не проводить испытание всего внутрипромыслового трубопровода после замены его участка?

А) Если участок перед врезкой в внутрипромысловый трубопровод прошел испытание, а гарантийные стыки (места присоединения к внутрипромысловому трубопроводу) были подвергнуты двойному неразрушающему контролю. 
(п.124 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Если участок перед врезкой в внутрипромысловый трубопровод прошел ревизию в срок, не превышающий 6 месяцев, а гарантийные стыки (места присоединения к внутрипромысловому трубопроводу) были подвергнуты неразрушающему контролю радиографической дефектоскопией.

В) Если гарантийные стыки (места присоединения к внутрипромысловому трубопроводу) выполнялись аттестованными сварщиками под непосредственным контролем ответственного за производство сварочных работ.

Г) После замены участка внутрипромыслового трубопровода всегда проводится испытание всего внутрипромыслового трубопровода.

49. С какой периодичностью проводится очистка внутрипромыслового трубопровода очистными устройствами?

А) Каждый раз при снижении пропускной способности внутрипромыслового трубопровода на 10% от номинальной.

Б) Периодичность очистки внутрипромыслового трубопровода очистными устройствами определяется специализированной организацией, но не реже одного раза в год.

В) Периодичность очистки внутрипромыслового трубопровода устанавливается графиком, утвержденным техническим руководителем эксплуатирующей организации. 
(п.126 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Г) Периодичность очистки ВПТ устанавливается типовой инструкцией по проведению очистки внутренней полости внутрипромыслового трубопровода пропуском очистных устройств в зависимости от свойств транспортируемой среды.

50. На кого возлагается ответственность за организацию и проведение работ по очистке внутрипромыслового трубопровода?

А) На специализированную подрядную организацию, проводящую очистку ВПТ.

Б) На эксплуатирующую организацию. 
(п.127 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Ответственность определяется совместным распорядительным документом эксплуатирующей организации и подрядной организации, проводящей очистку ВПТ.

51. Какое из перечисленных требований по проведению очистки внутрипромыслового трубопровода является неверным?

А) Используемые очистные устройства должны иметь комплект разрешительной и эксплуатационной документации.

Б) Переключение технологических линий при запуске, пропуске и приеме очистных устройств выполняется персоналом только по указанию руководителя работ.

В) Работы по очистке ВПТ должны выполняться в соответствии с мероприятиями, разработанными подрядной организацией, проводящей очистку ВПТ, согласованными с эксплуатирующей организацией. 
(п.128 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Г) Все перечисленные требования указаны верно.

52. При проведении какого вида ремонта внутрипромыслового трубопровода осуществляется восстановление несущей способности труб (без вырезки)?

А) Текущего ремонта. 
(абз.2 п.134 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Выборочного ремонта.

В) Капитального ремонта.

Г) Ремонта по техническому состоянию.

53. При проведении какого вида ремонта ВПТ осуществляется вырезка на коротких участках дефектных мест или труб с монтажом катушек или секций труб?

А) Текущего ремонта. 
(абз.2 п.134 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Выборочного ремонта.

В) Капитального ремонта.

Г) Ремонта по техническому состоянию.

54. При проведении какого вида ремонта внутрипромыслового трубопровода осуществляется замена его отдельных участков?

А) Текущего ремонта.

Б) Выборочного ремонта.

В) Капитального ремонта. 
(абз.4 п.134 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Г) Ремонта по техническому состоянию.

55. Какие из перечисленных методов ремонта в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" относятся к методам текущего ремонта внутрипромыслового трубопровода?

А) Установка ремонтной конструкции. 
(абз.5 п.135 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Установка чопиков.

В) Замена изоляции.

Г) Замена ЭХЗ.

56. Какие из перечисленных методов ремонта в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" не относятся к методам текущего ремонта внутрипромысловых трубопроводов?

А) Шлифовка и заварка.

Б) Вырезка дефекта - замена плети.

В) Наложение хомутов. 
(п.135 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Г) Все перечисленные методы относятся к методам текущего ремонта.

57. Что включает в себя вывод из эксплуатации внутрипромыслового трубопровода?

А) Остановку технических устройств и сооружений внутрипромыслового трубопровода в целом с прекращением транспортирования сред на срок от одного до 12 месяцев.

Б) Остановку технических устройств и сооружений внутрипромыслового трубопровода в целом с прекращением транспортирования сред, за исключением технических устройств, необходимых для обеспечения сохранности остановленных объектов, на срок более 12 месяцев.

В) Остановку технических устройств и сооружений внутрипромыслового трубопровода в целом с прекращением транспортирования сред на срок более 12 месяцев.

Г) Остановку технических устройств и сооружений внутрипромыслового трубопровода в целом с прекращением транспортирования сред, за исключением технических устройств, необходимых для обеспечения сохранности остановленных объектов, на срок от одного до 12 месяцев. 
(п.140 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

58. Какой из перечисленных документов не оформляется при выводе из эксплуатации объектов внутрипромысловых трубопроводов?

А) Приказ руководителя эксплуатирующей организации.

Б) План мероприятий по выводу из эксплуатации объектов ВПТ.

В) Акт выполнения плана мероприятий по выводу из эксплуатации объектов ВПТ.

Г) Уведомление о выводе из эксплуатации объектов ВПТ, направляемое в территориальный орган Ростехнадзора. 
(п.п.141,  143 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Д) Все приведенные документы оформляются при выводе из эксплуатации объектов ВПТ.

59. Как осуществляется ввод в эксплуатацию объектов внутрипромысловых трубопроводов по прежнему назначению, остановленных на срок свыше трех месяцев?

А) После проведения работ по ревизии.

Б) После пробной эксплуатации ВПТ не менее 24 часов.

В) После проведения экспертизы промышленной безопасности.

Г) После пробной эксплуатации ВПТ не менее 72 часов. 
(п.146 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

60. Каким образом осуществляется ввод в эксплуатацию объектов внутрипромысловых трубопроводов по прежнему назначению, если срок вывода из эксплуатации составляет 12 месяцев?

А) Ввод в эксплуатацию осуществляется после пробной эксплуатации ВПТ не менее 72 часов.

Б) Ввод в эксплуатацию осуществляется после проведения экспертизы промышленной безопасности.

В) Ввод в эксплуатацию осуществляется после проведения работ по ревизии при условии, что срок эксплуатации не превышает нормативный. 
(п.146 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Г) Ввод в эксплуатацию осуществляется после проведения ультразвуковой толщинометрии стенки ВПТ или внутритрубной диагностики.

61. Каков срок консервации объектов внутрипромысловых трудопроводов?

А) Срок консервации определяется эксплуатирующей организацией, но должен превышать 3 лет со дня принятия решения о консервации.

Б) Срок консервации определяется проектной организацией, но должен превышать 3 лет со дня принятия решения о консервации. 
(п.148 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов", утв . приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

В) Срок консервации определяется проектной организацией, но должен превышать 5 лет со дня принятия решения о консервации.

Г) Срок консервации определяется эксплуатирующей организацией, но должен превышать 5 лет со дня принятия решения о консервации.

62. В какой срок должна быть произведена ликвидация объектов внутрипромысловых трубопроводов?

А) В срок не позднее 5 лет со дня принятия решения о ликвидации. 
(п.151 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Б) Срок определяется эксплуатирующей организацией в соответствии с документацией, подлежащей экспертизе промышленной безопасности.

В) Срок определяется экспертной организацией на основании заключения экспертизы промышленной безопасности.

Г) В срок не позднее 3 лет со дня принятия решения о ликвидации.

63. Какой из перечисленных документов подлежит ежегодному пересмотру?

А) План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

Б) Журнал осмотров или вахтенный журнал.

В) Графики технического обслуживания, диагностирования и ремонта внутрипромыслового трубопровода. 
(абз.2 п.157 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" , утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 N 515 )

Г) Технологические схемы.

64. На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ?

А) На проведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной и огражденной площадке на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов.

Б) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

В) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах атомной энергетики.

Г) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах. 
(п.1.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

65. На сколько групп подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности и на основании каких критериев устанавливается та или иная группа?

А) На 2: газоопасные работы, проводимые с оформлением наряда-допуска или без оформления. 
(п.2.1.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ",  утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) На 3, в зависимости от степени риска проводимых работ.

В) На 2, в зависимости от того, проводятся работы в закрытом или открытом пространстве.

66. Кто разрабатывает перечень газоопасных работ?

А) Каждое структурное подразделение эксплуатирующей организации. 
(абз.1 п.2.1.8. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Служба производственного контроля эксплуатирующей организации.

В) Газоспасательная служба.

Г) Подразделения, которые обязаны готовить объекты к газоопасным работам.

67. Кто определяет структурные подразделения, на которые возложены полномочия по согласованию перечня газоопасных работ?

А) Главный инженер эксплуатирующей организации.

Б) Руководитель службы производственного контроля или лицо, ответственное за осуществление производственного контроля.

В) Руководитель эксплуатирующей организации. 
(абз.2 п.2.1.8. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Г) Руководитель эксплуатирующей организации совместно с руководителем аварийно-спасательной службы.

68. С какой периодичностью необходимо пересматривать и переутверждать перечень газоопасных работ?

А) Не реже одного раза в год. 
(абз.1 п.2.1.9. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Не реже одного раза в полгода.

В) Не реже одного раза в 2 года.

Г) Не реже одного раза в 5 лет.

69. Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ?

А) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок. 
(п.2.1.10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в течение года.

В) Запрещается выполнять работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ.

70. Кто должен регистрировать наряды-допуски на проведение газоопасных работ?

А) Руководитель участка, на котором будут проводиться газоопасные работы.

Б) Газоспасательная служба. 
(абз.5 п.2.1.11 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Руководитель службы охраны труда совместно с газоспасательной службой.

Г) Руководитель службы производственного контроля.

71. К какой группе газоопасных работ относятся работы, выполняемые без оформления наряда-допуска?

А) Ко II группе. 
(абз.1 п.2.1.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) К I группе.

В) К группе работ средней степени опасности.

Г) К группе работ высокой опасности.

72. Кто и на какой срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

А) Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск, на требуемый для окончания работ срок.

Б) Руководитель структурного подразделения не более чем на 1 рабочую смену.

В) Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск, не более чем на 1 дневную смену.

Г) Руководитель структурного подразделения не более чем на 1 дневную рабочую смену. 
(абз.3 п.2.2.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

73. Что должен сделать руководитель структурного подразделения, где будет проводиться газоопасная работа, при подготовке наряда-допуска на ее проведение?

А) Провести обучение и инструктаж персонала, который будет проводить газоопасные работы.

Б) Обеспечить работников сертифицированным оборудованием, необходимым для проведения газоопасных работ.

В) Определить структурные подразделения организации, с которыми будет взаимодействовать бригада исполнителей при проведении газоопасных работ.

Г) Определить место и характер выполняемой газоопасной работы, разработать мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определить СИЗ, установить режим работы. 
(п.2.2.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

74. Кто утверждает наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

А) Руководитель эксплуатирующей организации. 
(абз.1 п.2.2.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Руководитель структурного подразделения.

В) Руководитель газоспасательной службы.

Г) Руководитель службы производственного контроля.

75. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы и огневых работ?

А) Работники, список которых определяется внутренними документами организации.

Б) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта. 
(п.2.3.2 ., абз.1 п.3.2.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений.

Г) Работники газоспасательной службы.

76. Какие из обязательных мер безопасного ведения газоопасных работ, предусмотренных правилами, указаны неверно?

А) Выполнение работ бригадой исполнителей не менее трех человек. 
(п.2.4.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Обеспечение контроля за состоянием воздушной среды.

В) Исключение возможности присутствия на месте проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением.

Г) Обеспечение членов бригады СИЗ, спецодеждой, инструментом.

77. Какие противогазы или аппараты не допускается использовать для защиты органов дыхания работников внутри емкостей при проведении газоопасных работ?

А) Шланговые противогазы.

Б) Кислородно-изолирующие противогазы.

В) Воздушные изолирующие аппараты.

Г) Фильтрующие противогазы. 
(п.2.5.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

78. При каких условиях допускается работа внутри емкостей без средств защиты органов дыхания?

А) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более чем на 10%, а содержание кислорода не менее 20% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

Б) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более чем на 10%, а содержание кислорода не менее 25% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

В) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 30% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

Г) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 20% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов). 
(п.2.5.11 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ",  утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

79. С кем необходимо согласовывать проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и подобных им сооружениях?

А) C руководителями аварийно-спасательных служб.

Б) C руководителями структурных подразделений, технологически связанных с объектами, на которых будут проводиться газоопасные работы. 
(абз.1 п.2.5.17. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) C руководителями службы охраны труда и санитарными службами.

Г) C руководителями службы производственного контроля.

80. К какой группе газоопасных работ относятся работы по установке (снятию) заглушек, и кто их проводит?

А) К II группе, проводит эксплуатационный персонал. 
(абз.1 п.2.5.20 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) К I группе, проводит бригада, определенная нарядом-допуском.

В) К I группе, проводит эксплуатационный персонал.

81. Куда (кому) лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, передает наряд-допуск после его закрытия?

А) Главному инженеру, руководителю службы производственного контроля, а также в ГСС.

Б) В ГСС и аварийно-спасательную службу организации.

В) Руководителю структурного подразделения или его заместителю, а также в ГСС. 
(п.2.5.22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

82. В течение какого срока должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ?

А) Не менее 3 месяцев со дня закрытия наряда-допуска. 
(п.2.5.22. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Не менее 1 года со дня закрытия наряда-допуска.

В) Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

83. Допускается ли проведение огневых работ на действующих взрывопожароопасных производственных объектах?

А) Не допускается.

Б) Допускается при соблюдении дополнительных требований безопасности.

В) Допускается при положительном заключении противопожарной службы.

Г) Допускается в исключительных случаях, когда отсутствует возможность их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах. 
(п.3.1.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

84. Каким документом определяется перечень постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?

А) Организационно-распорядительными документами организации. 
(абз.3 п.3.1.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Технологическим регламентом.

В) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

Г) Правилами пожарной безопасности .

85. Какие из перечисленных требований к перечню постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты, указаны верно?

А) Указываются места выполнения огневых работ, виды, количество средств индивидуальной защиты пожаротушения, лица, ответственные за производственный контроль.

Б) Указываются привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, виды, количество первичных средств пожаротушения, ответственные за противопожарное состояние указанных мест и безопасное проведение огневых работ лица. 
(абз.4 п.3.1.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Указываются привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, виды, количество средств индивидуальной защиты, лица, ответственные за противопожарное состояние организации.

86. В каком документе установлена форма наряда-допуска, который должен оформляться на выполнение огневых работ на временных местах?

А) В отраслевых федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

Б) В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации . 
(п.3.1.7. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 ) 
            
В) В организационно-распорядительных документах организации.

Г) В Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ".

87. В течение какого времени наряд-допуск на выполнение огневых работ действителен?

А) До окончания работ на конкретном месте.

Б) По решению руководителя структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы.

В) В течение одной смены. 
(абз.1 п.3.2.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

88. Какая из перечисленных обязанностей руководителя структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы, указана неверно?

А) Определение списка лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ. 
(п.3.2.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 ) 
            
Б) Назначение лиц, ответственных за подготовку и выполнение огневых работ.

В) Определение объема и содержания подготовительных работ и последовательности их выполнения.

Г) Определение порядка контроля воздушной среды и выбор средств индивидуальной защиты.

89. Какое из перечисленных требований при назначении специалиста ответственным за выполнение огневых работ указано неверно?

А) Прохождение подготовки и аттестации по промышленной безопасности. 
(абз.2 п.3.2.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность.

В) Назначение организационно-распорядительными документами руководителя эксплуатирующей организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

90. Кто определяет структурные подразделения, на которые возлагается согласование наряда-допуска на выполнение огневых работ?

А) Руководитель структурного подразделения или лицо, его замещающее.

Б) Руководитель структурного подразделения совместно с руководителем службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности.

В) Руководитель эксплуатирующей организации. 
(абз.2 п.3.2.9. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

91. Допускаются ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде?

А) Допускаются по решению руководителя эксплуатирующей организации.

Б) Допускаются при наличии внутренних документов организации, устанавливающих порядок использования электронной подписи.

В) Допускаются, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия. 
(абз.3 п.3.2.12. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Г) Не допускаются.

92. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем огневых работ?

А) Работники подрядной организации.

Б) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта. 
(п.3.3.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Правилами не регламентируется.

Г) Работники, указанные в наряде-допуске.

93. Какие из перечисленных действий, производимых при подготовке объекта к огневым работам, указаны неверно?

А) Аппараты, машины и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ.

Б) Электроприводы движущихся механизмов, которые находятся в зоне выполнения огневых работ, должны быть отключены от источников питания, отсоединены от этих механизмов видимым разрывом.

В) Аппараты, машины, и другое оборудование, находящееся на расстоянии менее 1 м от границы опасной зоны, связанной с проведением огневых работ, и внутри нее, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ. 
(абз.1 п.3.3.5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Г) На пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты "Не включать: работают люди!".

94. Какие требования установлены к люкам колодцев канализации, расположенным в зоне проведения огневых работ?

А) Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце. 
(п.3.3.8. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Крышки колодцев должны быть плотно закрыты, огорожены и отмечены хорошо видимыми опознавательными знаками.

В) Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 2 см в стальном или железобетонном кольце.

95. При какой концентрации взрывопожароопасных веществ не допускается проведение огневых работ?

А) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 15% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

Б) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 25% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

В) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 20% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения. 
(абз.2 п.3.4.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

96. В соответствии с каким документом устанавливается периодичность контроля за состоянием воздушной среды?

А) В соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ. 
(абз.2 п.3.4.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) В соответствии с технологическим регламентом.

В) В соответствии с требованиями, установленными в Правилах пожарной безопасности .

97. В течение какого времени должен быть обеспечен контроль (наблюдение) за местом наиболее возможного очага возникновения пожара работниками структурного подразделения, занятыми ведением технологического процесса?

А) В течение трех часов. 
(абз.1 п.3.4.12. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) В течение суток.

В) В течение одного часа.

98. Какие из перечисленных требований, установленных для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата), указаны неверно?

А) Дополнительно необходимо оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ.

Б) Необходимо проводить работы при полностью открытых люках.

В) Необходимо проводить работы при принудительном воздухообмене, обеспечивающем нормальный воздушный режим в зоне проведения огневых работ.

Г) Дополнительно необходимо оформить наряд-допуск на проведение ремонтных работ. 
(п.3.4.13. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

99. Какие сведения не указываются в организационно-распорядительном документе для остановки на ремонт объекта или оборудования?

А) Наличие плана мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий. 
(абз. 3, 4 п.4.1.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Непосредственный руководитель работ и лица ответственные за подготовку к ремонтным работам.

В) Сроки остановки, подготовки, ремонта и пуска объекта или оборудования.

100. Что должна до начала проведения ремонтных работ выполнить эксплуатирующая организация?

А) Составить план подготовительных работ и приобрести необходимое оборудование, арматуру и т. д. 
(п.4.1.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Разработать проект производства работ.

В) Разработать сетевой (линейный) график выполнения наиболее сложных и трудоемких ремонтов.

101. Что должна выполнить подрядная организация до начала проведения ремонтных работ?

А) Составить план подготовительных работ.

Б) Организовать изготовление необходимых узлов и деталей для замены.

В) Разработать проект производства работ. 
(п.4.1.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Г) Приобрести необходимое оборудование, арматуру, запасные части, трубы, материалы согласно дефектной ведомости.

102. Кто производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации и их отключение при проведении ремонтных работ?

А) Электротехнический персонал эксплуатирующей организации. 
(абз.2 п.4.1.8. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Электротехнический персонал подрядной организации в присутствии лица, ответственного за проведение ремонтных работ.

В) Персонал, назначенный руководителем эксплуатирующей организации и определенный в наряде-допуске.

103. Каким образом фиксируется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ?

А) Исполнители ремонтных работ расписываются в журнале проведения инструктажа структурного подразделения ремонтируемого объекта, соответствующая отметка делается в наряде-допуске. 
(абз.2 п.4.2.7. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта делает отметку в журнале проведения инструктажа и информирует об этом руководителя бригады, которая будет выполнять ремонтные работы.

В) Руководитель службы производственного контроля делает записи в журнале проведения инструктажа и отметку в наряде-допуске.

104. Какие наряды-допуски следует оформлять при проведении огневых и газоопасных работ в ремонтной зоне?

А) Наряды-допуски на огневые и газоопасные работы прикладываются к наряду-допуску на проведение ремонтных работ. 
(п.4.2.12. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Б) Необходимо оформлять наряд-допуск на проведение ремонтных работ, в котором указывать меры безопасности при проведении огневых и газоопасных работ.

В) При наличии нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы наряд-допуск на проведение ремонтных работ оформлять не требуется.

105. Какие требования должны выполняться при проведении земляных работ в ремонтной зоне?

А) Подрядная организация согласовывает наряд-допуск на производство земляных работ со структурными подразделениями эксплуатирующей организации, на которые возложено согласование наряда-допуска на производство земляных работ внутренними документами эксплуатирующей организацией.

Б) Эксплуатирующая организация должна согласовать с подрядной организации расстановку знаков, обозначающих границы земляных работ.

В) Эксплуатирующая организация должна передать подрядной организации наряд-допуск на производство земляных работ, согласованный со структурными подразделениями эксплуатирующей организации. 
(абз.1 п.4.2.13. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

106. Допускается ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение ремонтных работ в электронном виде?

А) Не допускается.

Б) Допускается по решению руководителя эксплуатирующей организации.

В) Допускается, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия. 
(абз.3 п.4.2.16. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

Г) Допускается при наличии внутренних документов организации, устанавливающих порядок использования электронной подписи.

107. Какие из перечисленных документов и требований, в соответствии с которыми должны выполняться подготовительные работы к проведению ремонтных работ, указаны неверно?

А) Технологический регламент.

Б) Проект производства ремонтных работ. 
(п.4.3.1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ ", утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 )

В) Требования к проведению огневых и газоопасных работ.

Г) Инструкции по эксплуатации и безопасному проведению ремонтных работ.

108. Какие из перечисленных требований по обеспечению безопасности при проведении ремонтных работ указаны неверно?

А) Ремонтные работы производятся в соответствии с разработанным проектом производства работ.

Б) Ремонтные работы начинают выполнять только после оформления наряда-допуска.

В) Ремонтные работы выполняются исполнителями только на местах, определенных для каждого из них в наряде-допуске.

Г) Ремонтные работы выполняются исполнителями, определенными в наряде-допуске, и работниками, осуществляющими эксплуатацию объектов по согласованию. 
(п.4.4.4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485 ) 
Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.2.10. Нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")